**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ Широковского**

**сельского поселения**

**Фурмановского муниципального района**

**Ивановской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.06.2017 года № 72**

**с. Широково**

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Широковского сельского поселения**

В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Широковского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

**Глава Широковского**

**сельского поселения М.А.Муранов**

Приложение № 1

к постановлению

от \_16.06.2017\_ № \_72\_\_\_

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Широковского сельского поселения**

1. У каждого жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 0,2 куб.м. или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

2. На каждой улице населенного пункта необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 куб.м., укомплектованный совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. Все жилые строения и социально значимые объекты должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения (ломы, багры, ведра, лопаты, покрывала из негорючего материала).

4. У входа в жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ". Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200 x 400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.

5.Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.